|  |
| --- |
| **0.0 Sem Defeito**  0 |
| **1.1** Amassado por Queda. |
| **1.2** Amassado por Batida.  1 |
| **1.3** Amassado Por Compressão. |
| **2.1** Cúmulo de Esmalte em forma de Morro. |
| **2.2** Cúmulo de Esmalte em forma de ruga. |
| **3.1** Camada Alta por Retrabalho.  3 |
| **3.2** Camada alta por Configuração Inadequada da Cabine. |
| **4.1** Camada Baixa por Configuração Inadequada da Cabine  4 |
| **5.1** Estouro em Ponto de Fixação.  5 |
| **5.2** Estouro por Queda de Temperatura no forno. (crua) |
| **6.1** Grão de areia por sujeira.  6 |
| **7.1** Isolamento por Ganchos.  7 |
| **7.2** Isolamento por encostamento entre as peças. |
| **8.1** Manuseio por encosto direto com a peça. |
| **8.2** Manuseio por encosto indireto com a peça. |
| **9.1** Queda de pó por batida na transferência. |
| **10.1** Cratera.  9  10  8 |
| **11.1** Golfado.  11 |
| **12.1** Escama de peixe Leve.  12 |
| **12.2** Escama de Peixe forte. |
| **13.1** Rebarba por encosto do gancho.  13 |
| **14.1** Riscos por Armazenamento Inadequado.  14 |
| **14.2** Riscos por algum tipo de liquido na chapa que escorregou. |

**DEFEITOS ESPECIFICOS**

2